**ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ВОЗНЕСЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ВЕНГЕРОВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ**

ТОМ 1

ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

**ОГЛАВЛЕНИЕ**

[1. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения 5](#_Toc40864954)

[2. Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов 6](#_Toc40864955)

# Введение

В соответствии с градостроительным законодательством генеральный план Вознесенского сельсовета Венгеровского района Новосибирской области (далее – Вознесенский сельсовет) является документом территориального планирования муниципального образования.

Основной целью территориального планирования Вознесенского сельсовета является определение назначения территорий Вознесенского сельсовета исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов для обеспечения устойчивого развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, Новосибирской области, Венгеровского района и Вознесенского сельсовета.

**Нормативно-правовая база**

Генеральный план разработан в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Стратегией социально-экономического развития Новосибирской области на период до 2030 года, стратегией социально-экономического развития Венгеровского района Новосибирской области до 2030 года, схемой территориального планирования Новосибирской области, схемой территориального планирования Венгеровского района, иными федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Новосибирской области, Уставом Вознесенского сельсовета, нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления Вознесенского сельсовета.

Состав, порядок подготовки документа территориального планирования определен Градостроительным кодексом РФ и иными нормативными правовыми актами.

**Состав проекта**

Проект генерального плана Вознесенского сельсовета разработан в следующем составе:

1. Положение о территориальном планировании (в текстовой форме);

2. Карта планируемого размещения объектов местного значения;

3. Карта границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых населенных пунктов);

4. Карта функциональных зон;

5. Материалы по обоснованию генерального плана (в текстовой форме);

6. Карта зон с особыми условиями использования территории.

7. Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

8. Карта анализа комплексного развития территории и размещения объектов местного значения.

**Этапы реализации проекта:**

* 1 очередь – 2030 г.;
* расчетный срок – 2045 г.

# Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения

**Таблица 1**

**Сведения о планируемых для размещения и реконструкции на территории поселения объектах местного**

**значения**

| **Код объекта** | **Вид объекта** | **Наименование объекта** | **Основные характеристики объекта** | **Местоположение** | **Планируемые мероприятия по объекту** | **Зоны с особыми условиями использования территории** | **Срок реализации** | **Функциональная зона (для объектов, не являющихся линейными)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 602010302 | Спортивное сооружение | Многофункциональная спортивная площадка | Площадь 0,1 га.  Единовременная пропускная способность 50 чел. | с. Вознесенка | Планируемый к размещению | Не устанавливается | Первая очередь до 2030г. | Зона специализированной общественной застройки |
| 602010302 | Спортивное сооружение | Многофункциональная спортивная площадка | Площадь 0,05 га.  Единовременная пропускная способность 50 чел. | д. Селикла | Планируемый к размещению | Не устанавливается | Первая очередь до 2030г. | Зона специализированной общественной застройки |

# Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов

Параметры функциональных зон с указанием планируемых для размещения в этих зонах объектах федерального, регионального и местного значения (за исключением линейных объектов) приведены в таблицах 2.1.

Планируемые линейные объекты (без установления функциональных зон) федерального значения, регионального значения, местного значения района и местного значения поселения отсутствуют.

Функциональное зонирование территории графически отображено на картографических материалах генерального плана Вознесенского сельсовета.

Без установления функциональных зон (для линейных объектов) предусмотрены следующие мероприятия:

* реконструкция водопровода протяженностью 1,18 км в д. Ахтырка;
* реконструкция водопровода протяженностью 3,44 км в д. Селикла.

Данные положения являются основой для разработки правил землепользования и застройки.

**Таблица 2**

**Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов в границах населенных пунктов Вознесенского сельсовета Венгеровского района Новосибирской области**

| **№ п/п** | **Наименование** | **Параметры функциональных зон** | **Сведения о планируемых объектах** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Федерального значения** | **Регионального значения** | **Местного значения муниципального района** | **Местного значения поселения** |
| Общая площадь сельского поселения – 51744,4 га | | | – | – | – | – |
| 1. | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Максимальное количество этажей – 3 этажа, включая мансардный.  Коэффициент застройки – 0,2.  Коэффициент плотности застройки – 0,4.  Площадь зоны – 206,96 га | – | – | – | – |
| 2. | Зона специализированной общественной застройки | Максимальное количество этажей – 5 этажей.  Коэффициент застройки – 0,8.  Коэффициент плотности застройки – 2,4.  Максимальная высота зданий – 16 м.  Площадь зоны – 9,84 га | – | – | – | Планируемые к размещению объекты:   * 602010302 Спортивное сооружение (многофункциональная спортивная площадка в с. Вознесенка); * 602010302 Спортивное сооружение (многофункциональная спортивная площадка в д. Селикла). |
| 3. | Многофункциональная общественно- деловая зона | Максимальное количество этажей – 5 этажей.  Коэффициент застройки – 1,0.  Коэффициент плотности застройки – 3,0.  Максимальная высота зданий – 16 м.  Площадь зоны – 0,42 га | – | – | – | – |
| 4. | Зона инженерной инфраструктуры | Площадь зоны – 2,31 га | – | – | – | – |
| 5. | Зона транспортной инфраструктуры | Площадь зоны – 136,96 га | – | – | – | – |
| 6. | Зоны сельскохозяйственного использования | Площадь зоны – 43798,76 га | – | – | – | – |
| 7. | Зона сельскохозяйственных угодий | Площадь зоны – 30,92 га | – | – | – | – |
| 8. | Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | Максимальный класс опасности по санитарной классификации – III.  Максимальное количество этажей – 3 этажа.  Максимальная высота – 10 м.  Коэффициент застройки – 0,8.  Коэффициент плотности застройки – 2,4.  Площадь зоны – 79,22 га | – | – | – | – |
| 9. | Зона лесов | Площадь зоны – 7438,57 га | – | – | – | – |
| 10. | Зоны рекреационного назначения | Коэффициент площади озеленения – 0,6.  Площадь зоны – 0,39 га |  |  |  |  |
| 11. | Зона озелененных территорий общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары) | Коэффициент площади озеленения – 0,6.  Площадь зоны – 15,76 га | – | – | – | – |
| 12. | Зона кладбищ | Максимальное количество этажей – 1 этаж.  Максимальная высота – 10 м.  Площадь зоны – 1,94 га | – | – | – | – |
| 13. | Зона складирования и захоронения отходов | Площадь зоны – 4,07 га | – | – | – | – |
| 14. | Зона озелененных территорий специального назначения | Коэффициент площади озеленения – 0,6.  Площадь зоны – 18,28 га | – | – | – | – |